**Uputstvo za korišćenje mašinske kidalice**

# 🔧 Priprema uređaja

☐ Vizuelno proveriti ispravnost mašinske kidalice.

☐ Uključiti uređaj i pokrenuti softver za upravljanje.

☐ Pripremiti uzorak u skladu sa standardom i očistiti ga.

# 🔩 Postavljanje uzorka

☐ Postaviti uzorak između gornje i donje stezne čeljusti.

☐ Poravnati i stegni uzorak, vodeći računa o centriranju.

☐ Montirati ekstenzometar ako je potrebno.

☐ Kalibrisati merni sistem pre početka testa.

# ⏩ Sprovođenje testa

☐ U softveru odabrati odgovarajući tip ispitivanja.

☐ Uneti parametre: brzinu, silu, dimenzije uzorka itd.

☐ Pokrenuti test i pratiti njegov tok u realnom vremenu.

# 💾 Završetak i analiza

☐ Po završetku testa, ukloniti ostatke uzorka iz čeljusti.

☐ Analizirati rezultate: dijagram sile, deformacije itd.

☐ Sačuvati i/ili odštampati izveštaj iz softvera.

**⚠ Bezbednosne napomene**

☐ Ne stajati ispred uzorka tokom ispitivanja.

☐ Obavezno nositi zaštitne naočare.

☐ Ne rukovati uređajem tokom aktivnog testa.

☐ Ostaviti uređaj pod nadzorom tokom celog procesa.